Author: RobertoR
Last saved by: Giovanni schiochet
Company: Giacomini S.p.A.

Sistema ekinex® KNX per il
controllo di case ed edifici

www.ekinex.com
info@ekinex.com

Testo di capitolato

Presa standard britannica 2P+E 16A 250V – con otturatore 
Presa standard britannica 2P+E 16A 250V – con otturatore

Principali caratteristiche
•	2 moduli
•	Colore: Grigio RAL7016 - Superficie opaca
•	Materiale isolante: Policarbonato per coperchio frontale e base
•	Adatto a tutte le cornici Ekinex
•	Morsetti a vite fino a 2,5 mm2
•	Conforme a EN IEC 63000:2018 – BS1363-2:16+A1 – SASO 2203:2018
•	Otturatori di sicurezza a norma
•	Portate: 2P+T 16A 250V ca
•	Conforme alla direttiva RoHS

Altre caratteristiche
•	rigidità dielettrica: > 5 MOhm
•	tensione di tenuta: > 2000 V
•	resistenza al calore anomalo: 7 giorni a 80 °C
•	resistenza al fuoco (prova del filo incandescente) IEC 60695-2-11:
• 850 °C per il materiale isolante che trattiene le parti sotto tensione;
• 650 °C per le altre parti.
•	resistenza agli urti meccanici: IK04 secondo IEC 62262
•	temperatura di stoccaggio: da -10 °C a +60 °C
•	temperatura di esercizio: da -5 °C a +45 °C
•	Peso 20 g
•	Dimensioni 44,85 x 50,3 x 28,9 mm

Completamento (ordinazione separata)
•	Supporto metallico per fissaggio su scatola da incasso
•	Adattatore specifico per montaggio con placca rialzata
•	Placca quadrata in finitura cromata o verniciata, personalizzabile con simboli e testi

Quantità

Codici: 
EK-PWT-UK

Costruttore: EKINEX S.p.A.

EKINEX S.p.A.
via Novara 37  
28010 Vaprio d’Agogna (NO)

TCEKPWTUK_IT.rtf
Rel. 1.0
Agg. 03/2026